UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU
Ar šo uzaicinām iesniegt piedāvājumu SIA "Rīgas BioEnerģija" organizētajai cenu aptaujai
[bookmark: _Hlk195087414]“Jaunu saspiestā gaisa kompresoru 2 gab. uzstādīšana
 katlu mājā Meirānu iela 10”
Cenu aptaujas nosacījumi:
1. Cenu aptaujas priekšmets: “Jaunu saspiestā gaisa kompresoru 2 gab. uzstādīšana katlu mājā Meirānu iela 10”.
2. [bookmark: _Hlk181108080]Darbu izpildes termiņš: 10 (desmit) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.
3. Maksājumu nosacījumi: saskaņā ar līguma nosacījumiem.
4. Piedāvājumā ir jābūt iekļautai šādai informācijai:
1. Aizpildīta Piedāvājuma vēstule saskaņā ar pievienoto paraugu (1. pielikums) un Vispārīgā informācija par pretendentu (2. pielikums);
1. Darbu organizācijas plāns (apraksts) un apliecinājums (brīvā formā), ka Pretendents apņemas nodrošināt jaunu saspiestā gaisa kompresoru 2 gab. uzstādīšanu katlu mājā Meirānu iela 10”, saskaņā ar Darba uzdevuma apjomu (3. pielikums); 
1. Finanšu piedāvājums (aizpildīta pievienotā forma 4. pielikums) un Darba uzdevuma (3.pielikums) punkts 10. Piedāvājumā iesniedzamā dokumentācija.
5. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026. gada  07. augustam pulksten 13.00 (pēc Latvijas laika) elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā www.iepirkumi.lv
6. [bookmark: _Hlk195083880][bookmark: _Hlk205894039][bookmark: _Hlk205882186]Kontaktpersona par cenu aptaujas priekšmetu: Jurists: Olga Kivliša-Škvarkova, tālr.: +371 26683190, e-pasts: biroj@rbe.lv . Par Tehniskās specifikācijas prasībām: Ražošanas direktors Mareks Savickis, tālrunis: +371 29443252, e-pasts: mareks.savickis@rbe.lv.
7. Pasūtītājs izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
8. Objekta apskate: Gadījumā, ja kāds Pretendents vēlas apskatīt objektu, tad pēc ieinteresētā Pretendenta lūguma objekta apskate iespējama darba dienās, iepriekš savlaicīgi vienojoties ar kontaktpersonu par apskates laiku. Kontaktpersona: Ražošanas direktors Mareks Savickis, tālrunis: +37129443252,e-pasts:mareks.savickis@rbe.lv.
Pielikumā:
1. Piedāvājuma vēstule (PARAUGS);
2. Vispārējā informācija par pretendentu;
3. Darba uzdevums;
4. Finanšu piedāvājums;
5. Līguma projekts.

Cenu aptauja Nr. RBE2026/6
“Jaunu saspiestā gaisa kompresoru 2 gab. uzstādīšana
 katlu mājā Meirānu iela 10”.
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1. pielikums

PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE CENU APTAUJAI (PARAUGS)
Dokumenta datums
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

SIA "Rīgas BioEnerģija"
Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073

	Pretendenta nosaukums:
	

	Rekvizīti:
	Reģ. Nr.:
Adrese, pasta indekss:
E-pasts:
Kredītiestāde:
Kredītiestādes kods:
Konta Nr.:

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
	

	Kontaktpersonas tālruņa Nr., e‑pasta adrese:
	



Iepazīstoties ar Cenu aptaujas “Jaunu saspiestā gaisa kompresoru 2 gab. uzstādīšana katlu mājā Meirānu iela 10” noteikumiem un tā pielikumiem, kuru saņemšanu ar šo vēstuli apliecinām, mēs, kas parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam veikt pakalpojumu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.

Ja Cenu aptaujas piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies sniegt pakalpojumus un izpildīt līguma saistības, balstoties uz Finanšu piedāvājumu, kas ir pievienots Piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

Iekārtas garantijas termiņš __ [(mēnešu skaits vārdiem)] mēneši, no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

Darbu garantijas termiņš __ [(mēnešu skaits vārdiem)] mēneši, no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts.
Ar šo /pretendenta nosaukums/ apstiprina, ka piedāvājums ir spēkā 30 (trīdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.
Ar šo apliecinām, ka:
a. piekrītam Cenu aptaujas noteikumos iekļautajam līguma projektam, līguma projektā iekļautajiem apmaksas noteikumiem;
b. 	neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, kā arī saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
c. mums nav Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā esam reģistrēti vai kurā atrodas mūsu pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;*
d. neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;
e. neveiksim krāpnieciskas un koruptīvas darbības iepirkuma procesā, ievērosim godīgas konkurences noteikumus un neiesaistīsimies konkurenci ierobežojošos darījumos;
f. mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei;
g. mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar pasūtījuma izpildi un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;
h. saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet;
i. ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti;
j. ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu
k. nav bijusi saziņa ar konkurentiem** attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu** nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Cenu aptaujas procedūrā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Cenu aptaujas prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem**, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu;
l. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam** pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
m. apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā tā resursi būs pieejami visu līguma izpildes laiku;
n. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti:
	Nr.
	Pretendentu atlases prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	1.
	Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
	Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)

	2.
	Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 1 (viena) gaisa kompresora ar jaudu ne mazāku kā 5 kW piegādi un ieregulēšanu, tai skaitā kompresora uzstādīšanas darbus objektā.
	1)Pretendenta pieredzes apraksts (saskaņā ar pievienoto formu- 2.pielikums).
2)vienu atsauksmi* (kopija) no gala pasūtītāja, norādot kontaktpersonu (objekta īpašnieka vai valdītāja) par sarakstā norādīto līgumu izpildi bez iebildumiem par veiktā darba atbilstību līguma noteikumiem. Atsauksmē jābūt ziņām par objektu (ēkas klasifikāciju) un veicamā darba apjomu.
Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma prasības izpilde.

	3.
	Pretendentam ir Preču izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā.
	Pretendenta piedāvāto Preču ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti (ja konkrētajā gadījumā tas nepieciešams), kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preču izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvāto Preču legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preču lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Piemēram, gadījumā, ja tiek iesniegti ražotāja tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad pretendents var tos papildināt ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs.



	Kamēr līgums tiek sagatavots un noslēgts, šis piedāvājums, kopā ar Jūsu rakstisku piekrišanu un līguma piešķiršanu, veidos vienošanos starp mums.
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Cenu aptaujas dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami Cenu aptaujas nosacījumi un prasības. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs un pie uzņēmuma klientiem.
Pretendenta pilnvarotā kontaktpersona: ____________________________________
		(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)
Pilnvarotās personas: _____________________________
	(vārds, uzvārds)
[bookmark: _Hlk64552191]Dokumenta datums:
elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

* Gadījumā, ja uz Pretendentu attiecināms SPSIL 48.panta otrās daļas 2)apakšpunkta izslēgšanas nosacījums, Pasūtītājs pirms Pretendenta izslēgšanas pieprasīs sniegt skaidrojumu pēc analoģijas ar SPSIL 48.pantā minēto regulējumu. Gadījumā, ja Pretendents atbilst SPSIL 22.panta ceturtās daļas un SPSIL 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tad Piedāvājuma vēstulē Pretendents to norāda un sniedz skaidrojumus.
**Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


2. pielikums
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (FORMAS)
Forma I
Pretendenta pieredzes saraksts (Vispārīgs paraugs)
	Nr.
	Pasūtītājs
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Darbu nosaukums, apraksts, apjoms un vērtība
	Darbu uzsākšanas, pabeigšanas
gads/ mēnesis 

	
	Nosaukums
	Adrese
	Vārds, uzvārds
	Tālrunis
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Forma II
Pasūtījuma izpildei pieejamā Pretendenta personāla saraksts (Vispārīgs paraugs)
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums
	Amats 
	Piedāvātais amats atbilstoši Cenu aptaujas noteikumiem (norādot, uz kuru Cenu aptaujas noteikumu apakšpunktu kvalificējas)
	Informācija par izpildītajiem darbiem (nosaukums, gads un mēnesis, īss apraksts), ja nepieciešams

	
	
	
	
	


Forma III
Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo darbu saraksts un to sadalījums*
	Veicamie darbi
	Darba veicēja nosaukums
	Adrese, telefona Nr. kontaktpersona
	Darbu un piegāžu saraksts
	Darbu un piegāžu apjoms EUR no kopējā apjoma

	
	
	
	
	




__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)



3. 
4. pielikums

[bookmark: _Hlk205894456]Darbu uzdevums

[bookmark: _Hlk199752405]Cenu aptaujai “Jaunu saspiestā gaisa kompresoru 2gab. uzstādīšana
 katlu mājā Meirānu iela 10”


1. Esošā situācija
Katlu mājas (turpmāk – KM) Meirānu ielā 10 saspiestā gaisa kompresori 2 gab. nodrošina gaisa padevi pneimo piedziņām un ūdens sildkatla sodrēju attīrīšanas sistēmai. Esošā sistēma darbojas ar Atlas Copco G11FF 10 bar kompresoriem, kura maksimālā gaisa ražība ir 25,6 l/s un maksimālā jauda 12,8 kW. Mērījumu laikā noteiktais maksimālais patēriņš bija 13,4 l/s, vidējais patēriņš 7,88 l/s. Gaisa kompresori ekspluatācijā no 2017.gada. Esošais elektrobarošanas pieslēgums 3F 400 V 50 Hz, gaisa padeves līnijā katram kompresoram atsevišķs gaisa resīvers 0,9 m3 un kondensāta/eļļas atdalītājs OSC DIBT 35.
Esošie gaisa kompresori Atlas Copco G11FF darbojas ieslēgts/izslēgts darba režīmā atkarībā no gaisa spiediena sistēmā.
[image: ]
Attēls Nr.1 Esošā saspiestā gaisa sistēmas pieslēguma shēma.


2. Mērķis
Nomainīt jaunus saspiestā gaisa kompresorus 2 gab. – eļļas iesmidzināšanas skrūves tipa gaisa kompresors ar frekvenču pārveidotāja vadību, integrētu žāvētāju un vadības automātiku.
3. Darba uzdevums
3.1. Nomaiņas darbi jāparedz katrai ražošanas līnijai atsevišķi, lai neietekmēt KM iekārtu darbību un samazināt iekārtu dīkstāvi.
3.2. Piegādāt jaunus 2 gab. gaisa kompresorus uz KM Meirānu ielā 10. Gaisa kompresoru tehniskās prasības iekārtai skatīt Tehniskās specifikācijas p.4. Tehniskās prasības jauniem gaisa kompresoriem.
3.3. Atvienot esošos gaisa kompresorus no cauruļvadu un elektrokabeļu savienojumiem.
3.4. Demontēt esošos gaisa kompresorus un sagatavot darba zonu. Vecos kompresorus sagatavot uzglabāšanai (numurēt un noformēt elektrokabeļus, uzstādīt noslēgus eļļas līnijām un gaisa līnijām, notīrīt no putekļiem un netīrumiem) un nodot Pasūtītājam norādītajā vietā Meirānu ielā 10.
3.5. Kompresora veco betona pamata vietu 2x3 m2 sagatavot krāsošanai ar gruntskrāsu un virsmu krāsot ar divkomponentu krāsu (analogu esošai grīdas virsmas krāsai un tonim).
3.6. Uzstādīt jaunos gaisa kompresorus uz pamatiem saskaņā ar ražotāja norādījumiem – iekārtas uzstādīšana un nostiprināšana uz pamatiem.
3.7. Pieslēgt jaunos gaisa kompresorus pie esošiem cauruļvadu un elektrokabeļu pievienojumiem – elektrobarošana 400 V 3F, vājstrāvu signālkabeļi, gaisa resīvers 0,9 m3, eļļas/kondensāta atdalītājs. Palīgmateriālus (uzmavas, pārejas, veidgabalus, noslēgus, pagarinātājus, elektrokabeļus, drošinātājus, kontaktorus u.c.) nodrošina Izpildītājs.
3.8. Veikt gaisa kompresoru darbības pārbaudi un ieregulēšanu, iestatīt darba parametru vērtības un signalizācijas robežvērtības. Pēc uzstādīšanas saspiestā gaisa sistēmai jānodrošina stabila darbība pie esošā patēriņa profila.
3.9. Veikt Pasūtītāja personāla apmācības klātienē gaisa kompresora ekspluatācijā.
3.10. Sagatavot un nodot Izpilddokumentāciju valsts valodā – pieņemšanas-nodošanas akts, iekārtas deklarācijas, tehniskās datu lapas, apkopes instrukcijas, lietošanas instrukcijas, elektriskās shēmas, iestatījumu saraksts.
4. Tehniskās prasības jauniem gaisa kompresoriem
4.1. Iekārtas tips: eļļas iesmidzināšanas skrūves tipa gaisa kompresors ar frekvenču pārveidotāja vadību, integrētu žāvētāju un vadības automātiku.
4.2. Kompresora piedziņas sistēmai jābūt bez transmisijas elementiem (siksnām, skriemeļiem un reduktoriem), nodrošinot tiešu elektrodzinēja un kompresora elementa vārpstas savienojumu, lai samazinātu mehāniskos zudumus, apkopes izmaksas un paaugstinātu piedziņas efektivitāti.
4.3. Pamatojums izvēlei
4.4. kompresors nodrošina regulējamu gaisa padevi no 5,8–23,0 l/s, kas atbilst esošajam patēriņa profilam ar pietiekamu rezervi.
4.5. Galvenās tehniskās prasības
	Pozīcija
	Prasība

	Kompresora tips
	Eļļas iesmidzināšanas skrūves kompresors

	Vadība
	Frekvenču pārveidotāja vadība, bez droselēšanas darbības režīma

	Piedziņas pievienojums
	Tiešais elektrodzinēja un kompresora vārpstas savienojums

	Nominālā motora jauda
	ne mazāk kā 7 kW klase

	Elektropieslēgums
	400 V, 50 Hz

	Energoefektivitātes klase
	IE5

	Maksimālais darba spiediens
	ne mazāk kā 13 bar

	Darba spiediena regulācija
	Regulējama, ar iespēju uzturēt 7,0-8,5 bar šauru spiediena joslu

	Gaisa ražība
	ne mazāk kā 5,8–23,0 l/s pie attiecīgā darba režīma

	Integrēts žāvētājs
	Obligāts, Full Feature izpildījums

	Resīvers
	Esošais vai jauns, sistēmai jābūt saderīgai ar 0,9 m³ gaisa tvertnes apjomu

	Eļļas/ūdens atdalītājs
	Esošais vai jauns, sistēmai jābūt saderīgai ar OSC DIBT 35 eļļas/ūdens atdalītāju

	Trokšņa līmenis
	ne vairāk kā 65 dB(A) 1 m attālumā

	Vadības panelis
	Skārienjutīgs vai līdzvērtīgs kontrolleris ar darba parametru, trauksmju un apkopes intervālu attēlošanu, displeja izvēlne LV valsts valodā

	Attālināta uzraudzība
	SMARTLINK vai līdzvērtīga attālinātas uzraudzības sistēma

	Kondensāta novadīšana
	Automātiska, bez saspiestā gaisa zudumiem

	Žāvētāja rasas punkts
	aptuveni +3 °C pie normāliem darba apstākļiem

	Gaisa kvalitāte
	Ar integrētu žāvētāju un atbilstošu filtru sistēmu jānodrošina sauss, ekspluatācijai drošs saspiestais gaiss

	Apkārtējās vides temperatūra
	Iekārtai jābūt piemērotai darbam rūpnieciskā telpā; vēlams līdz +46 °C apkārtējās vides temperatūrai

	Apkopes intervāls
	Ne mazāk kā 4 000 h


4.6. Vadība un automātika
4.7. automātiska ražības regulācija pēc tīkla spiediena; 
4.8. darba spiediena uzturēšana vismaz 7,0–8,5 bar joslā vai citā Pasūtītāja iestatītā diapazonā; 
4.9. automātiska iedarbināšana/apstādināšana pēc spiediena un patēriņa; 
4.10. avāriju, brīdinājumu un apkopes paziņojumu attēlošana vadības panelī; 
4.11. darba stundu, enerģijas patēriņa un servisa intervālu uzskaite; 
4.12. attālinātas uzraudzības iespēja. 
4.13. Komplektācija
4.14. kompresors; 
4.15. integrēts aukstuma tipa gaisa žāvētājs; 
4.16. integrēta vadības sistēma; 
4.17. kondensāta automātiskā novadīšana; 
4.18. nepieciešamie filtri pirmreizējai ekspluatācijai; 
4.19. pieslēguma mezgli esošajai saspiestā gaisa sistēmai, elektroapgādes sistēmai, vājstrāvu apgādes sistēmai, eļļas/ūdens atdalītāja sistēmai; 
4.20. tehniskā dokumentācija latviešu vai angļu valodā; 
4.21. CE atbilstības deklarācija; 
4.22. ekspluatācijas un apkopes instrukcija. 
5. Prasības darbu izpildei
5.1. Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma ir pienākums iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā.
5.2. Pirms darbu uzsākšanas, Izpildītājam ir pienākums saskaņot Darbu organizācijas principus, metodes, Darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu Darbu izpildi strādājošā ražošanas objektā.
5.3. Izpildītājam ir pienākums Darbus veikt saskaņā ar Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LVS1101 un LEK 008 prasībām, LVS EN13480 vai ekvivalentam, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem.
5.4. Izpildītājs nodrošina darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms Darbu nodošanas.
5.5. Demontētos materiālus un celtniecības atkritumus utilizē Izpildītājs. Transportēšanu nodrošina Izpildītājs.
5.6. Izpildītājam ir pienākums demontētos metāllūžņus savākt un nodot Pasūtītājam Meirānu ielā 10, Rīgā.
5.7. Izpildītājam Darbu izpildes laikā jāievēro katlumājas Meirānu ielā 10, Rīgā caurlaižu režīma prasības un iekšējās kārtības noteikumi, kā arī 19.06.2007. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”.
5.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo ūdens, elektroenerģijas pieslēgumu. Izpildītājs apmaksā Darbu izpildē patērēto elektroenerģiju un ūdeni.
6. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības
6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba organizācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasībām.
7. Prasības materiālu un iekārtu piegādei
7.1. Visus darbiem nepieciešamos materiālus un iekārtas piegādā Izpildītājs.
8. Veicamo darbu un iekārtu garantijas
8.1. Piegādātajām iekārtām, materiāliem un izpildāmiem darbiem dot garantijas laiku ne mazāku kā 18 (astoņpadsmit) mēnešus.
9. Darbu izpildes termiņi
9.1. Jaunos gaisa kompresorus 2 gab. piegādāt 7 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
9.2. Gaisa kompresoru uzstādīšanas termiņus nosaka Pretendents un iekļauj konkursa piedāvājumā, paredzot visu darbu pabeigšanas laiku ne ilgāku par 10 nedēļām no līguma noslēgšanas dienas.
9.3. Pasūtītāja personāla apmācības veikt klātienē 1 (vienas) dienas laikā vienlaicīgi ar uzstādīto iekārtu palaišanas un ieregulēšanas darbu veikšanu.


10. Piedāvājumā iesniedzamā dokumentācija
10.1. ražotāja datu lapa un sekojoša informācija:
	Parametrs*
	Aizpilda Pretendents

	Ražotājs, modelis
	

	Izgatavotāja valsts
	

	Kompresora vadība (frekvenču vadība)
	

	Piedziņas pievienojums (tiešais)
	

	Nominālā motora jauda, kW
	

	Energoefektivitātes klase, IE
	

	Elektropieslēgums, V
	

	Maksimālais gaisa darba spiediens, bar
	

	Gaisa ražības diapazons, t.sk. min. un max, m3/st.
	

	Integrēts žāvētājs
	

	Vadības displejs, Latvijas valsts valodā
	

	Apkopes intervāls, stundas
	


* tiks vērtēti parametri saskaņā ar tehniskas specifikācijas 4.5.punktu

10.2. Pretendenta piedāvātā kompresora tehniskās apkopes 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā

Tehnisko apkopju periodiskums atbilstoši Preces ražotāja noteiktajam:  
	Katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi: Apkope pēc kārtas 
	Nosacījumi apkopes veikšanai (nostrādātās darba stundas vai tml.) 
	Apkopes laikā veicamie darbi 

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	
	
	




__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)

5. pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VISPĀRĪGS PARAUGS)

[Komersanta nosaukums] piedāvā veikt Jaunu saspiestā gaisa kompresoru 2 gab. uzstādīšana katlu mājā Meirānu iela 10, Rīgā par šādām cenām:
	Nr.
	Nosaukums
	Cena EUR 
bez PVN kopā

	1.
	Saspiestā gaisa kompresori 2 gab.
	

	2
	Iekārtu uzstādīšanas darbi
	

	Kopējā līgumcena bez PVN
	



__________________________
(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums)


Piezīmes*: 
1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ievērojot 3 pielikumā norādīto formu.
2. Cenām tiek piemērots PVN, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, personāla apmešanās un citas izmaksas (t.sk. nodokļi, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN), kas saistītas ar pasūtījumu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju prasībām un veicot objekta apsekošanu uz vietas.
4. Pretendenta finanšu piedāvājumā jāietver precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei. Gadījumā, ja ziņas netiks iekļautas, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.
5. Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksu pozīcijas. Ja kāda no izmaksu pozīcijām nav iekļauta cenā vai ir konstatēta apsekošanas rezultātā un tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.			
6. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas iepirkuma līguma darbības laikā netiks pārskatītas, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai tā laikā izrādīsies, ka Pretendents finanšu piedāvājumā norādītajās cenās nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīva iepirkuma līguma izpildei vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.	
7. Ja finanšu piedāvājumā par kādu no piedāvātajiem darbiem un/vai pakalpojumiem Pretendents norāda piedāvāto līgumcenu 0,00 euro, Pretendentam jāiesniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem (darbu un/vai pakalpojumu izmaksām, īpaši izdevīgiem darbu un/vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem u.tml.), kas Pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās darbu un/vai pakalpojumu izmaksas.				
5.pielikums
LĪGUMS Nr. RBE_2026_xx
par kompresoru piegādi un uzstādīšanu

 Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā
 drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

SIA "Rīgas BioEnerģija", vienotais reģistrācijas Nr.40103857024, juridiskā adrese:, Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Egmonts Krūminš un valdes loceklis Artis Dreimanis (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 
     SIA “_______________”, vienotais reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: ___________________LV-_____________, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis ________________(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets.
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas izpildīt: 
1.1.1. __________________________________piegādi un uzstādīšanu  (turpmāk – Darbi).
1.2. Līguma 1.1.1. punktā noteiktais darbu apjoms un izmaksas noteiktas Pielikumā Nr.3 “_________” un Pielikumā Nr.4 “______________” (turpmāk – finanšu piedāvājums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Darbu izpildi apliecina Pušu abpusēji parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts (turpmāk – Akts).

2. Apmaksas nosacījumi.
2.1. [bookmark: OLE_LINK1] Līgumcena par Līguma 1.1.1. punktā minētajiem darbiem ir _________ EUR (_________) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% _________ EUR (_________), kopsummā  ____________ EUR (___________).
2.2. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās cenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstīta avansa rēķina saņemšanas.
2.3. Atlikušo 50 % (piecdesmit procentu) no Līguma kopējās cenas Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja gala rēķina saņemšanas.
2.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
2.5. Ja darbu izpildes gaitā Pasūtītājs maina vai papildina tehniskos nosacījumus, tad Pasūtītājam atsevišķi jāvienojas ar Izpildītāju par darbu izpildes termiņiem, cenu un apmaksas kārtību.

3. Darbu izpildes termiņš.
3.1. Darbu uzsākt 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas brīža.
3.2. Darbu izpildes termiņš:
3.2.1. Saspiestā gaisa kompresoru piegāde - __ nedēļas.
3.2.2. Iekārtu uzstādīšanas darbi - __ nedēļas.
3.3. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja Puses par to rakstveidā vienojas. Šī vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.4. Par Darbu izpildes datumu uzskata Pušu pārstāvju parakstītā Akta datumu.

4. Garantija.
4.1. Visu Darbu garantijas termiņš ir _____ mēneši no Akta parakstīšanas dienas, bet materiāliem saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas garantijām, bet ne mazāk kā 2 gadi.

5. Pušu atbildība.          
5.1. Puses ir materiāli atbildīgas saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, kad Līgumā paredzēta Darbu izpilde aizkavējas Izpildītāja vainas dēļ vai Rēķina apmaksa aizkavējas Pasūtītāja vainas dēļ, attiecīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu, kura apmērus nosaka atbilstoši laikā neizpildīto vai neapmaksāšanas Darba daudzumam. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek aizkavēta Darba izpilde vai apmaksa, sekojošā kārtībā: 0,1% par katru darba izpildes vai apmaksas kavējuma dienu. 
5.2. Līgumsoda kopēja summa nedrīkst pārsniegt 10% no Darba neizpildes laika vai neapmaksāto Darba summas. Pasūtītājam un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas nav paredzēta šajā Līgumā.

6. Prasības darbu izpildei
6.1. Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma ir pienākums iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā.
6.2. Pirms darbu uzsākšanas, Izpildītājam ir pienākums saskaņot Darbu organizācijas principus, metodes, Darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu Darbu izpildi strādājošā ražošanas objektā.
6.3. Izpildītājam ir pienākums Darbus veikt saskaņā ar Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, Latvijas energostandarta LVS1101 un LEK 008 prasībām, LVS EN13480 vai ekvivalentam, Latvijas būvnormatīviem (LBN), darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem.
6.4. Izpildītājs nodrošina darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms Darbu nodošanas.
6.5. Demontētos materiālus un celtniecības atkritumus utilizē Izpildītājs. Transportēšanu nodrošina Izpildītājs.
6.6. Izpildītājam ir pienākums demontētos metāllūžņus savākt un nodot Pasūtītājam Meirānu ielā 10, Rīgā.
6.7. Izpildītājam Darbu izpildes laikā jāievēro katlumājas Meirānu ielā 10, Rīgā caurlaižu režīma prasības un iekšējās kārtības noteikumi, kā arī 19.06.2007. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”.
6.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo ūdens, elektroenerģijas pieslēgumu. Izpildītājs apmaksā Darbu izpildē patērēto elektroenerģiju un ūdeni.

7. Darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības
7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba organizācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasībām.

8. Nepārvarami apstākļi.
8.1. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nespēj izpildīt saistības nepārvaramu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofas, karš, blokādes, streiki, aizliegums eksportēt un importēt un citi ārkārtēja rakstura apstākļi), Līguma saistību izpildes termiņi jāpagarina par šo apstākļu darbības laiku.
8.2. Ja augstākminētie nepārvaramie apstākļi ilgst vairāk nekā trīs mēnešus, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes. Nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt atlīdzību par jebkura veida zaudējumiem, kas radušies nepāraramo apstākļu rezultātā.
8.3. Pusei, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramu apstākļu dēļ, jāpaziņo otrai Pusei rakstveidā par minēto apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc to sākuma.

9. Līguma grozīšana, izbeigšana, strīdu izskatīšana.
9.1. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpējas vienošanās ceļā, ja vienošanos panākt nav iespējams, tad – Latvijas Republikas tiesu instancēs.
9.2. Attiecībā uz prasībām, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā un nav iekļautas šī Līguma noteikumos, līgumslēdzējas Puses vadīsies pēc Civillikuma un citiem normatīvajiem aktiem.

10. Pārējie noteikumi.
10.1. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
10.2. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
10.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas atļaujas.
10.4. Izmaiņas vai papildinājumi Līgumam jāsagatavo rakstveidā un jāparaksta abām Līguma Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu darbinieku pārstāvības tiesības, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona numuri, e-pasta adreses, juridiskās adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. 

11. Pušu juridiskās adreses un bankas rekvizīti.
	IZPILDĪTĀJS
	   PASŪTĪTĀJS: 

	SIA „ ____________”
Vienotais reģistrācijas Nr. ______
Juridiskā adrese: ____________, 
________, LV-________, Tālr.:___________
e-pasts: ___________
Kredītiestāde: 
Kods: 
Konta Nr. 

________________________
Valdes loceklis(*paraksts)  ______________
			SIA “Rīgas BioEnerģija”, 
vienotais reģ.Nr. 40103857024,
Meirānu ielā 10, Rīgā, LV – 1073,
26683190, 
e-pasts: birojs@rigasbioenergija.lv   
Kredītiestāde: SEB banka AS
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV42UNLA0055003568167
________________________
Valdes loceklis (*paraksts) A. Dreimanis
________________________
Valdes loceklis(*paraksts)  E.Krūmiņš 








                             
                                  
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
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